Racibórz, dnia 03.12.2021

**Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**

**47-400 Racibórz**

**ul. Adamczyka 10**

Dotyczy: postępowania przetargowe Nr PK/03/21

Przedmiot zamówienia: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie

nowego samochodu specjalistycznego – śmieciarki .”

**Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 1.**

**Pytanie 1** dot. Warunków technicznych pojazdu
Czy Zamawiający dopuści podwozie produkcji 2020 r. natomiast zabudowa zostało wykonana i zamontowana w 2021 r.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza podwozia z 2020r. Samochód ma być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r.

**Pytanie 2** dot. Warunków technicznych pojazdu
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w silnik o mocy 330 KM?
**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza silnika o mocy 330 KM. Silnik pojazdu ma mieć minimum 340 KM

**Pytanie 3** dot. Warunków technicznych pojazdu
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w program skrzyni biegów w celu oszczędzania paliwa o innej nazwie?
**Odpowiedź:** Skrzynia biegów ma być zautomatyzowana 12 biegowa, ze ster. ręcznym. Jeżeli skrzynia biegów posiada dodatkowe funkcje oszczędzania paliwa, musi być możliwość ich wyłączenia.

**Pytanie 4** dot. Warunków technicznych pojazdu
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 290l?
**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zbiornika paliwa o pojemności 290l. Minimalna pojemność zbiornika paliwa to 340 l

**Pytanie 5** dot. Warunków technicznych pojazdu
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną nie barwioną na kolor zielony?
**Odpowiedź:** Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, ma być półprzezroczysta zielona.

**Pytanie 6** dot. Warunków technicznych pojazdu
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w manualną klimatyzację?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza klimatyzacji manualnej. Klimatyzacja ma być automatyczna.

**Pytanie 7** dot. Warunków technicznych pojazdu
Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w wlot powietrz za kabiną, nie wychodzący nad dach
kabiny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza wlotu powietrza nie wychodzącego nad dach kabiny Czerpnia wlotu powietrza ma być na wysokości dachu kabiny.

 PREZES PK SP. Z O.O.

 Bogdan Gawliczek

Racibórz, 03.12.2021r. ……………….……....…………..